**Załącznik nr 2- Formularz cenowy do Zapytania Ofertowego ZO-6/25/KG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówieniawielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN(za j.m. z kol. 3)  | WartośćNETTOw PLN(4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN(6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Aparat IP posiadający :**- menu w języku polskim, angielskim - czytelny wyświetlacz LCD (czteroliniowy wyświetlacz graficzny, podświetlany)- możliwość zarządzania konferencjami- możliwość podłączenia przewodowych słuchawek nagłownych za pomocą złącza typu 2×3.5 mm JACK- 8 programowalnych przycisków uniwersalnego przeznaczenia z sygnalizacją LED- różne rodzaje dzwonków – sygnały dla połączeń przychodzących z zewnątrz, z sieci firmowej i bramofonu- nawigacja podobna do aparatów komórkowych, klawisze nawigacyjneporuszanie się po menu za pomocą klawiszy „do przodu”, „wstecz”, „góra”, „dół”- kontekstowe działanie klawiszy- sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich- optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń- podręczna historia numerów wybranych, odebranych i nieodebranych – do 1 000 rekordów- blokada telefonu (indywidualny zamek kodowy)- dostęp do książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych- konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)- możliwość sterowania trybami pracy centrali- funkcja „domofon” (przypisany dzwonek, domofon, otwieranie drzwi)- zasilanie z centrali- praca HandsFreepołączenie z centralą jedną parą przewodów- regulowany kąt nachylenia telefonu- możliwość montażu na ścianie  - zasilacz | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Aparat analogowy bezprzewodowy z jedną słuchawką posiadający :**- komunikacja bezprzewodowa: DECT- współpraca z linią telefoniczną: analogowa- czas czuwania (maks.): 170 h- czas rozmów (maks.): 15 h- zasięg w pomieszczeniu: 30 m- wyświetlacz: podświetlany- identyfikacja numerów CLIP: tekstowa- łączenie wielu słuchawek- wybieranie połączeń: tonowe- książka telefoniczna: 50**Funkcje specjalne**:  Przywołanie słuchawkiZegarBudzik Możliwość odebrania połączenia dowolnym przyciskiem**Pozostałe parametry**: - Podświetlenie bursztynowe- Wyświetlacz Podświetlany, 1 linia, LCD- Wyświetlane informacje: stanu baterii, wybieranego numeru - 12 dzwonków- akumulatorki AAA R03- Czas ładowania 7 godzin- Niska emisja fal radiowych (ECO)- Możliwość zamontowania na ścianie | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Aparat analogowy bezprzewodowy z dwoma słuchawkami posiadający:**Wiele słuchawek Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru Pamięć numerów wybieranych 10 (nazw i numerów)Identyfikacja numeru abonenta wywołującego Prezentacja numeru abonenta wywołującego Rejestr połączeń Dzwonek Liczba melodii dzwonka 12Liczba sygnałów dzwonka (wbudowane) 10Poziomy głośności dzwonka 6 poziomów + "wyłączony"LCD Rodzaj LCD Punktowy monochromatyczny 16 znaków x 3 liniePodświetlany LCD Kolor bursztynowyZegar Data i Czas (zegar) Połączenie konferencyjne Odbiór dowolnym klawiszem Wielojęzyczny wyświetlacz Regulacja głośności słuchawki 4 poziomyAkumulator Typ baterii Akumulatory Ni-MH (2 x AAA)Czas ładowania 7 godzinCzas oczekiwania do 170 godzinCzas rozmowy do 18 godzinMocowanie na ścianie Lokalizator  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Aparat analogowy przewodowy**Kolor obudowy: CzarnyWyposażenie: Kabel telefoniczny.Załączona dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjnaWbudowana książka telefonicznaDzwonki: 1 melodia**Funkcje dodatkowe**: Flash, Świetlna sygnalizacja dzwonka, Zegar i dataJednoprzyciskowe wybieranieLiczba wpisów w książce telefonicznej: 8 pozycjiMaksymalna liczba słuchawek do współpracy: 1Menu w języku polskimWyłączanie mikrofonuIdentyfikacja numeru przychodzącego (CLIP)Tryb głośnomówiącyPowtórzenie wybieranego numeru: Rejestr połączeńWyświetlaczRodzaj wyświetlacza: MonochromatycznyLiczba słuchawek w komplecie: 1Możliwość montażu na ścianieRodzaj telefonu: PrzewodowyRodzaj zasilania słuchawki: Zasilanie z linii telefonicznejWspółpraca z linią telefoniczną: analogowa | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |