****

**Załącznik nr 2 do SWZ nr: TP-294/22/ZS**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;**

**Dostawa 3 źródeł promieniotwórczych Ir-192 do aparatu HDR Flexitron nr FT00539 wraz z wymianą, odbiorem i utylizacją zużytego źródła**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p**. | **Postanowienia ogólne** | | |
|  |  | **Wartość wymagana** | **Odpowiedź Wykonawcy**  **TAK –**  **potwierdzenie wymaganych warunków**  **lub rozwiązania równoważne** |
|  | Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na obrót źródłami promieniotwórczymi Ir-192, zezwolenie na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej źródeł wysokoaktywnych Ir-192 stosowanych w aparatach HDR ( jeżeli Wykonawca będzie sprowadzał źródła z zagranicy) oraz wiedzę, umiejętności oraz wszelkie niezbędne kwalifikacje do należytego i profesjonalnego wykonywania zamówienia | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się wymienić dostarczone źródła promieniotwórcze na nowe oraz zutylizować zużyte źródła. | TAK |  |
|  | Wykonawca dokona kontroli szczelności źródeł Ir-192 zgodnie z polskim prawem atomowym. | TAK |  |
|  | Wykonawca każdorazowo przekaże dokumenty wywozu zużytych źródeł do Producenta. | TAK |  |
|  | Utylizacja zużytych źródeł Ir-192 przez Producenta. | TAK |  |
|  | Aktywność źródła Ir-192 ma wynosić 10 Ci, z dopuszczalnym odchyleniem w granicach - 10%, zgodnie z pomiarem dokonanym w dacie wysyłki źródła przez Producenta (według certyfikatu aktywności Producenta). | TAK |  |
|  | Sukcesywnie ( trzy dostawy/odbiory) w okresie **9 miesięcy** od daty zawarcia umowy , w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania zamówienia Wykonawcy przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Za terminową realizację dostaw nowych i odbiorów zużytych źródeł odpowiada Wykonawca. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony został do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974). | TAK |  |
|  | Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 90 dni od daty dostawy i instalacji w aparacie HDR. | TAK |  |
|  | Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowanie jednostkowe i zbiorcze. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko. | TAK |  |
|  | Usługa będąca przedmiotem zamówienia wykonywana będzie przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego, tzn. użytkownika lub innej osoby wskazanej przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Usługi wchodzące w zakres przedmiotowego zamówienia Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów. | TAK |  |
|  | Odbiór towaru następuje u Zamawiającego, Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze Inżynier Serwisu, a Zamawiającego upoważniony pracownik. | TAK |  |
|  | Dowodem dostawy towaru będzie "Protokół dostawy i odbioru źródła promieniotwórczego Ir-192 źródła promieniotwórczego Ir-192" podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przy każdej dostawie źródła dostarczyć pisemny certyfikat aktywności. | TAK |  |
|  | O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonych towarze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji. W przypadku dostawy towaru wadliwego Wykonawca wymieni ten towar na wolny od wad w powyżej określonym terminie | TAK |  |
|  | Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nieposiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użycia , zaniżonej aktywności źródła oraz w przypadku dostarczenia towaru z opóźnieniem. | TAK |  |
|  | Po każdej dostawie Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia paszportu technicznego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, | TAK |  |
|  | Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów sprzętu, dopuszczających go do użytkowania; | TAK |  |
|  | Sprzęt kontrolno-pomiarowy musi posiadać ważne certyfikaty legalizacji. | TAK |  |

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).