**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 2 - zestaw masek do radioterapii stereotaktycznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw masek do radioterapii stereotaktycznej, zgodny z systemem Qfix-Encompas i kompatybilny z maską wprowadzoną do systemu planowania Eclipse, **umożliwiający realizację leczenia techniką hyperarc.** Zestaw masek składający się z maski potylicznej i maski twarzowej oraz płytki zgryzowej  Wymagania:   * maska twarzowa wykonana z materiału termoplastycznego o podwyższonej sztywności, * przeplot w masce twarzowej w okolicach czoła i żuchwy w celu podwyższenia jej sztywności, * otwory w masce twarzowej na oczy i nos pacjenta, * mocowanie maski twarzowej do płyty przy użyciu wbudowanych w ramkę maski trzpieni, * regulacja naciągu w zakresie 4 mm krokiem 0,5 mm w sześciu punktach ramki z czytelnym oznaczeniem regulacji * maska potyliczna wykonana z tego samego materiału termoplastycznego co maska przednia, * potwierdzenie producenta walidacji lub weryfikacji zestawu masek do użycia z systemem HyperArc prod. Varian używanego w procedurach SRS przez Zamawiającego. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw masek do radioterapii stereotaktycznej zgodny z systemem Qfix-Encompas składający się z maski twarzowej, poduszki higroskopijnej formowanej pod głową oraz płytki zgryzowej, **umożliwaijący realizację leczenia techniką hyperarc.**  Wymagania:   * maska twarzowa wykonana z materiału termoplastycznego o podwyższonej sztywności, * przeplot w masce twarzowej w okolicach czoła i żuchwy w celu podwyższenia jej sztywności, * otwory w masce twarzowej na oczy i nos pacjenta, * mocowanie maski twarzowej do płyty przy użyciu wbudowanych w ramkę maski trzpieni, * regulacja naciągu w zakresie 4 mm krokiem 0,5 mm w sześciu punktach ramki, z czytelnym oznaczeniem regulacji * formowalna poduszka higroskopijna pod głowę pacjenta do umieszczenia w dedykowanym uchwycie zamontowanym do płyty stereotaktycznej Encompass SRS Qfix, * potwierdzenie producenta walidacji lub weryfikacji zestawu masek do użycia z systemem HyperArc prod. Varian używanego w procedurach SRS przez Zamawiającego. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, nieodpłatnych próbek:**

* **do pozycji 1 - 2 zestawy,**
* **do pozycji 2 - 2 zestawy.**

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**UWAGA:**

**1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf   
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym**