**FORMULARZ CENOWY/**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp **na świadczenie usługi przeglądów, konserwacji oraz drobnych napraw wózków akumulatorowych.**

**Nr sprawy TP-206/23/DS**

1. **Wykaz wózków użytkowanych przez Zamawiającego:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Marka i typ sprzętu** | **Rok zakupu** | **Numer inwentarzowy pojazdu** | **Liczba miesięcy** | **Cena netto za 1 miesiąc usługi**  **PLN** | **Cena brutto za 1 miesiąc usługi**  **PLN** | **Wartość netto za 36 m-cy usługi**  **PLN** | **Wartość brutto za 36 m-cy usługi**  **PLN** | **Stawka VAT**  **[%]** |
| 1 | Wózek akumulatorowy platformowy ”Balkancar” EP -001 | 1998 | T-4402 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek akumulatorowy platformowy typu WAN-13-0202 | 2006 | T-6369 | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia Typ: WW1223  FUT Suchedniów nr fabryczny 661 | 1991 | T- 1683/IIIc23-15 | 36 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia Typ: CDD12-AMC1-SZ  HANGCHA GROUP nr fab. 17AI04185 | 2020 | 7-015329 | 36 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wózek paletowy elektryczny Typ: EP  Nr fabryczny: 7301900696 | 2022 | 7-016945 | 36 |  |  |  |  |  |
| SUMA | | | | | | |  |  |  |

**Łącznie wartość netto: ………………………………………………………….**

**słownie złotych: …........................................................................................................................**

**Łącznie wartość brutto: ………………………………………………………….**

**słownie złotych: ….......................................................................................................................**

*Uwaga: Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczonych usług ma charakter ryczałtowy. Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Łączna wartość brutto za okres 36 miesięcy jest ceną brutto oferty i będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.*

*W przypadku, gdy okres świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia nie obędzie obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego, zryczałtowane wynagrodzenie Wykonawcy za okres świadczenia usługi w danym miesiącu będzie ustalone w wysokości proporcjonalnej, tj. wynagrodzenie za 1 dzień stanowi 1/30 wynagrodzenia miesięcznego.*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**2. Wskazana wyżej kwota ryczałtu za miesięczne przeglądy, naprawy, konserwację wózków, wymianę kół i wymianę opon** **obejmuje:**

2.1 koszt przeglądów, drobnych napraw z wymianą elementów/części, wymiany kół i wymiany opon,

2.2 koszt regulacji hamulców, w razie potrzeby wymianę zużytych okładzin od hamulców,

2.3 koszt konserwacji baterii akumulatorów,

2.4 koszt konserwacji silników elektrycznych,

2.5 koszt konserwacji prostowników akumulatorów,

2.6 koszt konserwacji ramy i nadwozia,

2.7 koszt smarowania i wymiany oleju,

2.7 koszt roboczogodzin poświęconych konserwacji/ naprawom,

2.9 koszt dojazdu,

2.10 koszt materiałów zużytych do konserwacji typu; smar, olej, farba, czyściwo, bezpieczniki, żarówki do kierunkowskazów, szczotki do silnika (komplet), szczęki hamulcowe, styczniki itp.,

2.11 koszt części zamiennych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu) do wartości 500 zł brutto, typu: klocki hamulcowe, drążek skrzyni biegów, przewody elektryczne itp.

**Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na w/w podstawowe części zużyte do naprawy.**

**3. Przegląd okresowy raz w miesiącu dwóch wózków platformowych, dwóch wózków podnośnikowych, jednego paletowego.**

**4. Zakres miesięcznego przeglądu dwóch wózków platformowych, dwóch wózków podnośnikowych, jednego paletowego obejmuje następujące czynności:**

**4.1. Regulacja hamulców, w razie potrzeby wymianę zużytych okładzin od** **hamulców.**

4.1.1 Czyszczenie styków styczników lub ich wymianę.

4.2.2 Czyszczenie styków przełącznika kierunków obrotów .

4.3.3 Regulacja wszelkich luzów / łożysk kół jezdnych, mechanizmu kierowniczego, przekładni napędowej/.

4.4.4 Ładowanie wyrównawcze baterii akumulatorów.

**4.2 Konserwacja baterii akumulatorów**

4.2.1 Czyszczenie baterii.

4.2.2 Uzupełnianie elektrolitu

**4.3 Konserwacja silników elektrycznych**

4.3.1 Czyszczenie sprężonym powietrzem.

4.3.2 Wymiana szczotek w przypadku zużycia.

**4.4 Konserwacja ramy i nadwozia**

4.4.1 Ramę i nadwozie oraz mechanizmy pomocnicze – smarowanie części pracujących.

4.4.2 Malowanie uszkodzeń powierzchni powłoki ochronnej.

**4.5 Smarowanie i wymiana oleju**

4.5.1 Wymiana oleju w przekładni napędowej w zależności od ilości godzin pracy.

4.5.2 Wymiana oleju w przekładni kierowniczej.

**4.6 Wykonawca będzie dostarczać i wymieniać w dwóch wózkach platformowych, dwóch podnośnikowych, jednego paletowego  
w zależności do potrzeb bezpieczniki i żarówki do kierunkowskazów, szczotki do silnika (komplet), szczęki hamulcowe, styczniki.**

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.