**Część nr 12 - elektrody do termoablacji tarczycy do generatora M-3004**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówieniawielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN(za j.m. z kol. 3)  | WartośćNETTOw PLN(4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN(6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektrody do termoablacji tarczycy kompatybilne z generatorem M-3004( będącym na stanie Zamawiającego)Jednorazowe pojedyncze wewnętrznie chłodzone elektrody monopolarne do termoablacji prądem o częstotliwości radiowej o średnicy 1,00 mm i długości całkowitej 10 cm w zestawie z 2 płytkami neutralnymi, drenami doprowadzającymi i odprowadzającymi sól fizjologiczną.1. Długość całkowita 10 cm, długość końcówki grzewczej 0,3 cm2. Długość całkowita 10 cm, długość końcówki grzewczej 0,5 cm3. Długość całkowita 10 cm, długość końcówki grzewczej 0,7 cm4. Długość całkowita 10 cm, długość końcówki grzewczej 1,0 cm5. Długość całkowita 10 cm, długość końcówki grzewczej 1,5 cm6. Długość całkowita 10 cm, długość końcówki grzewczej 2,0 cm | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody do termoablacji tarczycy kompatybilne z generatorem M- 3004 (będącym na stanie Zamawiającego)Jednorazowe pojedyncze wewnętrznie chłodzone elektrody monopolarne do termoablacji prądem o częstotliwości radiowej o średnicy 1,2 mm, długości całkowitej 7 i 10 cm z zaizolowaną połową końcówki aktywnej umożliwiające uzyskanie pół sfery ablacji. Zestaw z 2 płytkami neutralnymi, drenami doprowadzającymi i odprowadzającymi sól fizjologiczną. Elektrody i dreny jałowe.1. Długości aktywnej końcówki 0,3 cm2. Długości aktywnej końcówki 0,5 cm3. Długości aktywnej końcówki 0,7 cm4.Długości aktywnej końcówki 1,0 cm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

 UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.