**Załącznik nr 2- Formularz cenowy do Zapytania Ofertowego ZO-6/25/KG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Aparat IP posiadający :**  - menu w języku polskim, angielskim  - czytelny wyświetlacz LCD (czteroliniowy wyświetlacz graficzny, podświetlany) - możliwość zarządzania konferencjami - możliwość podłączenia przewodowych słuchawek nagłownych za pomocą złącza typu 2×3.5 mm JACK - 8 programowalnych przycisków uniwersalnego przeznaczenia z sygnalizacją LED - różne rodzaje dzwonków – sygnały dla połączeń przychodzących z zewnątrz, z sieci firmowej i bramofonu - nawigacja podobna do aparatów komórkowych, klawisze nawigacyjne poruszanie się po menu za pomocą klawiszy „do przodu”, „wstecz”, „góra”, „dół” - kontekstowe działanie klawiszy - sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich - optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń - podręczna historia numerów wybranych, odebranych i nieodebranych – do 1 000 rekordów - blokada telefonu (indywidualny zamek kodowy) - dostęp do książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych - konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki) - możliwość sterowania trybami pracy centrali - funkcja „domofon” (przypisany dzwonek, domofon, otwieranie drzwi) - zasilanie z centrali - praca HandsFree połączenie z centralą jedną parą przewodów - regulowany kąt nachylenia telefonu - możliwość montażu na ścianie   - zasilacz | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Aparat analogowy bezprzewodowy z jedną słuchawką posiadający :**  - komunikacja bezprzewodowa: DECT - współpraca z linią telefoniczną: analogowa - czas czuwania (maks.): 170 h - czas rozmów (maks.): 15 h - zasięg w pomieszczeniu: 30 m - wyświetlacz: podświetlany - identyfikacja numerów CLIP: tekstowa - łączenie wielu słuchawek - wybieranie połączeń: tonowe - książka telefoniczna: 50 **Funkcje specjalne**:  Przywołanie słuchawki  Zegar  Budzik  Możliwość odebrania połączenia dowolnym przyciskiem **Pozostałe parametry**: - Podświetlenie bursztynowe- Wyświetlacz Podświetlany, 1 linia, LCD- Wyświetlane informacje: stanu baterii, wybieranego numeru - 12 dzwonków- akumulatorki AAA R03- Czas ładowania 7 godzin- Niska emisja fal radiowych (ECO)- Możliwość zamontowania na ścianie | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Aparat analogowy bezprzewodowy z dwoma słuchawkami posiadający:**  Wiele słuchawek  Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru  Pamięć numerów wybieranych 10 (nazw i numerów) Identyfikacja numeru abonenta wywołującego  Prezentacja numeru abonenta wywołującego  Rejestr połączeń  Dzwonek Liczba melodii dzwonka 12 Liczba sygnałów dzwonka (wbudowane) 10 Poziomy głośności dzwonka 6 poziomów + "wyłączony" LCD Rodzaj LCD Punktowy monochromatyczny 16 znaków x 3 linie Podświetlany LCD Kolor bursztynowy Zegar Data i Czas (zegar)  Połączenie konferencyjne  Odbiór dowolnym klawiszem  Wielojęzyczny wyświetlacz  Regulacja głośności słuchawki 4 poziomy Akumulator Typ baterii Akumulatory Ni-MH (2 x AAA) Czas ładowania 7 godzin Czas oczekiwania do 170 godzin Czas rozmowy do 18 godzin Mocowanie na ścianie  Lokalizator | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Aparat analogowy przewodowy**  Kolor obudowy: Czarny Wyposażenie: Kabel telefoniczny. Załączona dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Wbudowana książka telefoniczna Dzwonki: 1 melodia **Funkcje dodatkowe**: Flash, Świetlna sygnalizacja dzwonka, Zegar i data Jednoprzyciskowe wybieranie Liczba wpisów w książce telefonicznej: 8 pozycji Maksymalna liczba słuchawek do współpracy: 1 Menu w języku polskim Wyłączanie mikrofonu Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP) Tryb głośnomówiący Powtórzenie wybieranego numeru:  Rejestr połączeń Wyświetlacz Rodzaj wyświetlacza: Monochromatyczny Liczba słuchawek w komplecie: 1 Możliwość montażu na ścianie Rodzaj telefonu: Przewodowy Rodzaj zasilania słuchawki: Zasilanie z linii telefonicznej Współpraca z linią telefoniczną: analogowa | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |